miro Computer Products AG                               09.01.1996

                        Aktuelle Informationen
                    ==============================

Allgemeine Hinweise:


Hinweise zur Installation:

        Wenn Sie Windows in einer Netzwerkversion installiert haben, 
        so kann es zu konfigurationsbedingten Problemen kommen. Die 
        Installation muss auf dem jeweiligen Arbeitsplatz erfolgen.
        Dazu muss das Installationsprogramm in der Lage sein, Treiber,
        Programme und Konfigurationsdateien in das lokale Windowsver-
        zeichnis des Arbeitsplatzrechners zu kopieren. Ausserdem muessen
        die lokalen Dateien SYSTEM.INI, WIN.INI und CONTROL.INI sowie 
        die Gruppendatei MWINTOOL.GRP erzeugbar / beschreibbar sein. 
        Mit Hilfe des Monitor-Select-Programm und miroSUPERSCREEN muss
        jeder Arbeitsplatz auf seine individuelle Ausstattung angepasst
        werden. Dabei werden in den drei obigen *.INI Dateien
        arbeitsplatz-spezifische Daten eingetragen.

        Wenn Sie ihr altes Graphik-Board gegen eine miroCRYSTAL oder 
        diese untereinander austauschen, so sollten sie vorher Windows 
        wieder auf VGA umkonfigurieren. Sie vermeiden damit, dass beim
        erneuten Starten von Windows ein falscher Treiber auf dem neuen 
        Graphik-Board laeuft und Ihr System abstuerzt. Fuehren Sie dann im
        VGA-Mode die Installation des neuen Boards durch.


Hinweise zu Windows:

        Sie koennen das miroTINTCONTROL-Tool zur Zeit nicht in hoeheren 
        Farbtiefen als 8 Bit benutzen.
        
        Es kann zu Verzoegerungen kommen, wenn Sie ein Fenster ueber ein
        laufendes Videofenster legen.

	In der 1152x768x256 Farben-Aufloesung kann es in Ausnahmefaellen
	beim Abspielen von AVI-Dateien zu Verzerrungen kommen.
	Diese lassen sich durch Verschieben des Fensters beseitigen.
           
Hinweise zur Interruptbelegung bei der PCI-Karte:

        Die miroVIDEO 12 PD fordert beim Booten einen Interruptkanal vom 
        Mainboard an. Bei aelteren Mainboards muss man diese Zuweisung manuell
        im Mainborad-Setup oder mittels Jumpern durchfuehren. Lesen Sie dazu im 
        Handbuch Ihres Mainboards nach, und achten Sie darauf, dass Sie einen 
        freien Interruptkanal benutzen.
        Bei neueren Boards (z.B. Intel Plato) wird die Zuweisung des Interruptkanals      
        vom Mainboard-BIOS automatisch durchgefuehrt. Hierbei kann 
        es zu Konflikten mit anderen ISA-Karten (Netzwerk, Sound etc.) 
        kommen. In diesem Fall muss entweder die betroffene ISA-Karte 
        umkonfiguriert werden, oder (wenn moeglich) dem Mainboard-BIOS ueber 
        das Setup-Utility mitgeteilt werden, dass der Interruptkanal bereits 
        von einer anderen Karte benutzt wird.
        
